Приложение 1

к Порядку

проведения паспортизации объектов

социальной и инженерной инфраструктур

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

и других маломобильных групп населения

УТВЕРЖДАЮ

Руководителю рабочей группы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А.Саранча

(подпись)

" \_"\_ \_\_\_\_\_\_ 2020\_ г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов

и других маломобильных групп населения

N \_\_\_\_\_\_ от " " \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020\_ г.

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 имени М. Ф. Леонова с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

\_445560, Самарская область, муниципальный район Приволжский, с. Приволжье, ул. Школьная , 6.

\_Тел/факс 8(846)4792553 [privsch311@yandex.ru,\_директор](mailto:privsch311@yandex.ru,_директор) Банникова Наталья Анатольевна

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной

почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта \_\_\_\_с. Приволжье\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности \_\_\_\_образование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(государственное (муниципальное) управление,

здравоохранение, социальное обслуживание,

образование, культурно-досуговая деятельность,

организация временного проживания, сервисное

обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта \_\_\_муниципальная\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг\_\_\_\_\_\_\_\_125/240 чел/день\_\_

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее двухэтажное, кирпичное здание,железобетонное перекрытие железобетонные лестницы

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное,количество этажей в здании, занимаемый

организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон,пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение входов один основной вход – выход,три запасных выхода

8. Год постройки \_\_\_\_\_\_\_\_\_1969\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Год последней реконструкции \_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Описание маршрута следования к объекту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | | - | |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | | - | |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | | нет | |
| Регулируемые переходы | нет | со звуковой сигнализацией | нет |
| Нерегулируемые переходы | есть |  |  |
| Внеуличные переходы | нет | с пандусом | нет |
|  |  | с подъемником | нет |
| Тактильные указатели | нет |  |  |
| Перепады высоты на пути движения |  | съезды с уклоном более 10% | есть |
| более 4 см |
| Открытые лестницы | нет | пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах | нет | поручни на пандусах | нет |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив [<\*>](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1872) | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии) | | | | | | |
| 1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения) | | | | | | |
|  | Ширина прохода, калитки | > = 1,2 м | 1,3 | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Информация об объекте | наличие | да | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874), [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873) |  | Не полная |
|  | 1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) | | | | | |
|  | Указатели направления движения | наличие | нет | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873) | создание |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | > = 2,0 м | 1,8 | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) | ремонт |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости | > = 1,2 м | 2,0 м | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
| Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | не менее 2,0 x 1,8 м |  |  |  | Не требуется |
|  | Тактильная полоса перед съездом | > 0,8 м | - | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | создание |  |
|  | Тактильная полоса перед лестницей | > 0,8 м | - | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | создание |  |
|  | Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре | > 0,8 м |  | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | создание |  |
|  | Ширина тактильной полосы | 0,5 - 0,6 м | - | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | создание |  |
|  | Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | < 0,025 м | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Высота бордюров по краям пешеходных путей | > 0,05 м | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Места отдыха [<\*\*>](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1877) | наличие | нет | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) | создание |  |
| 1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) | | | | | | |
|  | Расстояние до входа в здание | < = 50 м | 50 м | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м | > 5% (не менее 1 места) | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) | создание |  |
|  | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 x 3,6 м | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) | создание |  |
| 1.4. Открытая лестница**нет** | | | | | | |
|  | Ширина лестничных маршей | > = 1,35 м |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Марш лестницы между площадками | 3 - 12 ступеней |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Единообразная геометрия ступеней | наличие |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Высота подступенка | 0,12 - 0,15 м |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Ширина проступей | 0,35 - 0,4 м |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3 - 0,5 м | > = 0,8 - 0,9 м |  | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | расстояние между поручнями | > = 1,0 м |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | высота поручней | 0,9 м |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | нетравмирующие завершения поручней | наличие |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | > = 0,3 м |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
| 1.5. Пандус на рельефе**нет** | | | | | | |
|  | Высота подъема одного марша | < = 0,8 м | нет | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Угол уклона | < = 5° |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | расстояние между поручнями | 0,9 - 1,0 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | нетравмирующие завершения поручней | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | > = 0,3 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Площадки на горизонтальном участке пандуса: | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | в верхнем окончании пандуса | > = 1,5 x 1,5 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | > = 1,5 x 1,5 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | промежуточная площадка на повороте пути движения | > = 1,5 x 1,5 м |  |  |  |  |
|  | в нижнем окончании пандуса | > = 1,5 x 1,5 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
| 2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги) | | | | | | |
| 2.1. Крыльцо или входная площадка | | | | | | |
|  | Высота площадки | м | 0,47 |  |  |  |
|  | Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина) | > = 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м | 3,34 – 2,30 | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина) | > = 2,2 x 2,2 м | 3,34 – 2,30 | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами) | наличие | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | создание |  |
|  | Навес | наличие | да | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес) | наличие | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | создание |  |
|  | Информация об объекте | наличие | - | [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873) | создание |  |
|  | Система вызова помощи | наличие | да | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
| 2.2. Лестница наружнаянет | | | | | | |
|  | Нескользкое покрытие | наличие | - | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | создание |  |
|  | Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы | 0,6 м | да | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3 - 0,5 м | да | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | - | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | - | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | создание |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | - | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | создание |  |
|  | высота поручней | 0,9 м |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | создание |  |
|  | нетравмирующие завершения поручней | наличие |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | создание |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | > = 0,3 м |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | создание |  |
|  | Разделительные поручни при ширине марша > = 4 м [<\*\*>](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1877) | наличие |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | создание |  |
| 2.3. Пандус наружный | | | | | | |
|  | Ширина марша | > = 1,0 м | 0,9 | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) | реконструкция |  |
|  | Угол уклона | < = 5° | 9 | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) | реконструкция |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | < = 0,8 м | 0,47 | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) | - |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | да | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | расстояние между поручнями | 0,9 - 1,0 м | 0,9 | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) | создание |  |
|  | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | 0,87 | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) | ремонт |  |
|  | нетравмирующие завершения поручней | наличие | есть | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | > = 0,3 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) | создание |  |
|  | Площадки на горизонтальном участке пандуса: |  |  |  |  |  |
|  | в верхнем окончании пандуса | > = 1,5 x 1,5 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | > = 1,5 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | промежуточная площадка на повороте пути движения | > = 1,5 x 1,5 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | в нижнем окончании пандуса | > = 1,5 x 1,5 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) | создание |  |
|  | Нескользкое покрытие | наличие | есть | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) | создание |  |
|  | Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа [<\*\*>](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1877) | наличие |  | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | создание |  |
|  | Световой маяк у входа [<\*\*>](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1877) | наличие |  | [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873) | создание |  |
| 2.4. Тамбур | | | | | | |
|  | Габариты (глубина x ширина) | > = 2,3 x 1,5 м, при реконструкции - (1,5 - 1,8) x 2 м | 2,47 х 2,34 | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | Р | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Ширина дверного проема | > = 1,2 м, при реконструкции - > = 0,9 м | 0,97 | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Высота порога наружного, внутреннего | каждого элемента - < 0,014 м, общая высота - < = 0,028 м | нет | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен | наличие | - | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
| 3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги) | | | | | | |
| 3.1. Лестница на уровень 1-го этажа**нет** | | | | | | |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | да | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | на высоте | 0,9 м |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | нетравмирующие завершения поручней | наличие |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | > = 0,3 м |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
| 3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа**нет** | | | | | | |
|  | Ширина марша | > = 1,0 м | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Угол уклона | < = 5° |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | > = 1,5 x 1,5 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | расстояние между поручнями | 0,9 - 1,0 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | нетравмирующие завершения поручней | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | > = 0,3 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Пандус переносной (при отсутствии стационарного) | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса): |  |  |  |  |  |
|  | стационарный | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | мобильный | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
| 3.3. Коридоры/холлы | | | | | | |
|  | Ширина полосы движения | > = 1,2 м | 1,7 | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Разворотные площадки | > = 1,5 x 1,5 м | 2.0 – 2.0 | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина) | > = 1,0 м | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | есть | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873) |  |  |
|  | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873) |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки [<\*\*>](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1877) | наличие | - | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации [<\*\*>](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1877) | наличие | - | [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873) |  |  |
|  | Аудиовизуальные информационно-справочные системы [<\*\*>](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1877) | наличие | - | [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873) |  |  |
|  | Тактильная схема | наличие | - | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м): | наличие | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874), [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873) |  |  |
|  | для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м | > = 1 на этаж | - | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м | > = 1 на этаж | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Навесное оборудование, выступ в зону движения | < = 0,1 м | - | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина) | 0,6 м | - | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Опорные устройства | наличие | - | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Контрастная маркировка дверных проемов [<\*\*>](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1877) | наличие | - | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
| 3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)**нет** | | | | | | |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Контрастная маркировка | наличие |  | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице: | наличие |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | на высоте | 0,9 м |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | нетравмирующие завершения поручней | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | наличие |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
| 3.5. Пандус внутренний на этаже**нет** | | | | | | |
|  | Ширина марша | > = 1,0 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Угол уклона | < = 5° |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | > = 1,5 x 1,5 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
| 3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)**нет** | | | | | | |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м) | 0,6 м |  | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3 - 0,5 м |  | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие |  | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Поручни непрерывные с двух сторон: | наличие |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | на высоте | 0,9 м |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | нетравмирующие завершения поручней | наличие |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу | > = 0,3 м |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Цифровые контрастные обозначения этажа | наличие |  | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Указатели номера этажа на поручне тактильные [<\*\*>](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1877) | наличие |  | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Лестница N \_\_\_ (вкладка при наличии других лестниц) |  |  |  |  |  |
| 3.7. Лифт пассажирский**нет** | | | | | |  |
|  | Кабина: |  |  |  |  |  |
|  | габариты (глубина x ширина) | при новом строительстве - > = 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов - > = 1,1 x 1,4 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | ширина дверного проема | при новом строительстве - > = 0,95 м, для действующих объектов - > = 0,8 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Зеркало [<\*\*>](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1877) | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Поручни [<\*\*>](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1877) | наличие |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта [<\*\*>](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1877) | наличие |  | [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Знак доступности | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта | наличие |  | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом | наличие |  | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
| 4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)**нет** | | | | | | |
| 4.1. Обслуживание через окно/прилавок**нет** | | | | | | |
|  | Высота рабочей поверхности | 0,8 - 1,1 м | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания (глубина) | > = 1,2 м | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков | | | | | |
| 4.2. Обслуживание в кабинете N \_\_\_\_ | | | | | | |
|  | Ширина проема двери | > = 0,9 м | 0,8 | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) | реконструкция |  |
|  | Высота порога | отсутствие | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Информация тактильная | наличие | - | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | создание |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874), [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873) | создание |  |
|  | размещение на высоте [<\*\*>](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1877) | < = 1,8 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | высота прописных букв [<\*\*>](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1877) | > = 0,025 м |  | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Габариты зоны сидения (глубина) | > = 1,2 м | - | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | > = 1,5 x 1,5 м | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | 0,7 - 0,8 м | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов | | | | | |
| 4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N **\_нет** | | | | | | |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | > = 1,2 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее) | 0,8 - 1,1 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов | | | | | |
| 4.4. Кабина индивидуального обслуживания N \_\_\_\_ (примерочная, переговорная, кабина телефона)**нет** | | | | | | |
|  | Ширина x глубина | 1,5 x 1,5 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Место для сидения [<\*\*>](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1877) | наличие |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) [<\*\*>](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1877) | наличие |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин | | | | | |
| 4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)**нет** | | | | | | |
|  | Доля мест для колясочников | > = 2% |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | > = 1,2 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Доля мест для лиц с нарушением слуха | > = 2 |  | [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873) |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов | | | | | |
|  | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
| 5. Санитарно-бытовые помещения | | | | | | |
| 5.1. Санузел для посетителей | | | | | | |
|  | Санузел | наличие | есть | [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873) |  |  |
| 5.2. Санузел для инвалидов | | | | | | |
|  | Санузел | наличие | нет | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | создание |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие | нет | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) | создание |  |
|  | Тактильная маркировка санузла | наличие | - | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | создание |  |
|  | Ширина дверного проема | > = 0,9 м | 0.8 | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Направление открывания дверей | наружное |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) | замена |  |
|  | Кабины для инвалидов: |  | - |  |  |  |
|  | количество кабин | > 1 шт. |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) | создание |  |
|  | ширина дверного проема | > = 0,9 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | габариты (минимальная глубина) | > = 1,8 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | габариты (минимальная ширина) | > = 1,65 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Унитаз: |  |  |  |  |  |
|  | опорные поручни | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | откидные поручни [<\*\*>](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1877) | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) | > = 0,75 1,2 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие |  | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Раковина: |  |  |  |  |  |
|  | высота раковины | 0,75 - 0,85 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | опорный поручень | наличие | - | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) | создание |  |
|  | водопроводный кран с рычажной рукояткой | наличие | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа [<\*\*>](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1877) | наличие | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина) | > = 1,30 x 0,85 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | - | [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Зеркало поворотное | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Писсуар на высоте от пола | < = 0,4 м или вертикальной формы |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Душевые: |  |  |  |  |  |
|  | габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой | > = 0,9 x 1,5 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина) | > = 0,48 x 0,85 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | опорный поручень | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875) |  |  |
|  | Система тревожной сигнализации | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых | | | | | |
| 6. Средства информации и телекоммуникации на объекте | | | | | | |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | установить |  |
|  | Надписи: | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | размещение на высоте | > = 1,5 м и < = 4,5 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | высота прописных букв | > = 0,075 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | освещенность | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Указатели, пиктограммы: | наличие | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | создание |  |
|  | размещение на высоте | 1,3 - 1,4 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | высота прописных букв | > = 0,075 м |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | освещенность | наличие | есть | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля: | наличие | - | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | создание |  |
|  | высота размещения | 1,3 - 1,4 м |  | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие |  | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | создание |  |
|  | на кнопках управления лифта | наличие | - | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | на кабинах санитарно-бытовых помещений | наличие |  | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты | наличие (не менее 1 шт.) | - | [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873) |  |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | наличие (не менее 1 шт.) | - | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874), [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873) |  |  |
|  | Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие | - | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876) |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие | - | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м | наличие | - | [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) | создание |  |
| КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов  "оперативной операции" следует читать "оперативной информации". | | | | | | |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | наличие |  | [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874) |  |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие |  | [К](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1876), [С](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1874), [О](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1875), [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873) |  |  |
|  | Индукционная система: | наличие |  | [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873) |  |  |
|  | стационарная | наличие |  | [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873) |  |  |
|  | переносная | наличие |  | [Г](file:///C:\Users\PK\Desktop\Постановление%20Правительства%20Самарской%20области%20от%2030_09_2016.rtf#Par1873) |  |  |

7. Выводы

\_В результате изучения и обследование объекта установлено: Пути движения к объекту не обустроены, подъезды и пешеходные дорожки имеют асфальтобетонные покрытия, но отсутствуют тактильные указатели, имеются значительные высотные перепады на рельефе грунта «более 4 см.» съезд с основной дороги к объекту имеет уклон более 10%, отсутствует бордюр с направляющей функцией, не установлены поручни на входной площадке,отсутствует тактильная полоса перед маршем, наружный пандус подлежит реконструкции, необходимо установить звуковой маяк у входа, нет указателей направления движения, пиктограмм, речевых информаторов, не обустроена автостоянка, нет санузла для инвалидов.

Приложения: 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель рабочей группы  Гл. специалист отд. архитектуры и градостроительства адм.  м. р. Приволжский Самарской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Саморенков А.С.  (подпись)  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | Представитель организации, эксплуатирующей объект директор ГБОУ СОШ №3 им. М.Ф. Леонова с. Приволжье  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Банникова Н.А.  (подпись)  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

--------------------------------

<\*> Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со [сводом](consultantplus://offline/ref=C96EADC2E15244CA2DF3C4347F15F763477BF7DE55381DD60570535BYEtFF) правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605):

Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

<\*\*> Мероприятия, рекомендованные сводом [правил](consultantplus://offline/ref=C96EADC2E15244CA2DF3C4347F15F763477BF7DE55381DD60570535BYEtFF) "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605.

Приложение 2

к Порядку

проведения паспортизации объектов

социальной и инженерной инфраструктур

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

и других маломобильных групп населения

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А.Саранча

(подпись)

"\_\_\_\_\_" 2020 г.

ПАСПОРТ

доступности объекта для инвалидов и

других маломобильных групп населения

N \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_20\_ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 имени М. Ф. Леонова с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области

1.2. Фактический адрес 445560,Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Школьная, д.6

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2\_\_ этажей, \_\_\_\_\_\_\_\_966,6\_\_\_\_\_\_\_\_\_кв. м;

часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_ кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_1300\_\_\_\_\_\_\_ кв. м.

1.4. Год постройки здания \_\_\_\_\_1969\_\_\_, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

капитального не планируется

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование,

краткое наименование согласно уставу) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 имени М. Ф. Леонова с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 445560,Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Школьная, д.6

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность, иное) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, областная,

муниципальная) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Юго – Западное управление министерства образования и науки Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446100 Самарская область,г. Чапаевск, ул. Железнодорожная,39.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение,

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой

фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг обучение

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том

числе проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (нужное подчеркнуть): инвалиды,

передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного

аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного

развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность 125 – 240 чел/день

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут

движения с использованием пассажирского транспорта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.

3.2.2. Время движения (пешком) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) \_\_\_

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером, нет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,

визуальная, нет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) есть

их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

|  |  |
| --- | --- |
| Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) [<\*>](file:///C:\Users\Трушкина\Desktop\Инвалиды%20Доступная%20среда.docx#P1980) |
| Все категории инвалидов и МГН |  |
| В том числе инвалиды: |  |
| передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| с нарушениями зрения | ДУ |
| с нарушениями слуха | ДУ |
| с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов [<\*>](file:///C:\Users\Трушкина\Desktop\Инвалиды%20Доступная%20среда.docx#P2010) |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДП - И ( О, Г, У ) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП - И ( О, Г, У ) |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДП – И ( О, Г, У ) |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП – И ( О,Г,У ) |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД -

временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ДП – И (О,Г,У)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) [<\*>](file:///C:\Users\Трушкина\Desktop\Инвалиды%20Доступная%20среда.docx#P2054) |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2. | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки |  |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами

реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация

альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения согласование: требуется, не требуется (нужное

подчеркнуть).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа, наименование организации, его выдавшей,

дата выдачи), прилагается согласование

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта

Российской Федерации (дата размещения, обновления) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

Приложение 3

к Порядку

проведения паспортизации объектов

социальной и инженерной инфраструктур

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

и других маломобильных групп населения

Реестр

объектов социальной и инженерной инфраструктур

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и

других маломобильных групп населения Самарской области

Часть 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Общие сведения об объекте | | | | | | Характеристика деятельности (по обслуживанию населения) | | | |
|  | Наименование (вид) объекта | Адрес объекта | N паспорта доступности объекта | Название организации, расположенной на объекте | Форма собственности | Вышестоящая организация | Виды оказываемых услуг | Категории населения | Категории инвалидов | Исполнитель ИПРА (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант обустройства объекта [<1>](file:///C:\Users\Трушкина\Downloads\Инвалиды%20Доступная%20среда.docx#P2211) | Состояние доступности (в том числе для различных категорий инвалидов) [<2>](file:///C:\Users\Трушкина\Downloads\Инвалиды%20Доступная%20среда.docx#P2212) | Нуждаемость и очередность адаптации | Виды работ по адаптации [<3>](file:///C:\Users\Трушкина\Downloads\Инвалиды%20Доступная%20среда.docx#P2213) | Плановый период (срок) исполнения | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) [<4>](file:///C:\Users\Трушкина\Downloads\Инвалиды%20Доступная%20среда.docx#P2214) | Дата контроля | Результаты контроля [<5>](file:///C:\Users\Трушкина\Downloads\Инвалиды%20Доступная%20среда.docx#P2215) | Дата актуализации информации на карте доступности субъекта Российской Федерации |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Указывается один из вариантов: А, Б.

<2> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<4> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

<5> Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично [графе 17](file:///C:\Users\Трушкина\Downloads\Инвалиды%20Доступная%20среда.docx#P2169).